**Pokyny pro přípravu staveniště pro stavbu domu od RD Rýmařov s. r. o.**

Správná příprava pozemku je klíčová pro hladký průběh stavby. Zde jsou základní požadavky:

**1. Příprava prostoru pro lešení, jeřáb a nájezd nákladních vozidel s naloženým domem:**

* Prostor kolem celého domku musí být vyrovnaný a v případě měkkého podkladu zpevněný navážkou pro možnost stavby lešení. Plochu pod lešením je nutné odvodnit. Tento prostor musí být v minimální šíři 1,5 m po celém obvodu budoucího objektu.

**2. Příjezd pro jeřáb a nákladní vozy:**

* Příjezdová cesta pro jeřáb a nákladní vozy musí být dlouhá 18 m, široká minimálně 3 m a mít výšku 4,30 m při zatížení 28 tun až do bezprostřední blízkosti spodní stavby. V případě nezpůsobilé příjezdové cesty musí zákazník cestu zpevnit a zhutnit v nezbytné délce štěrkovou navážkou (větší frakce) nebo betonovými panely. Případně odstranit překážky, provést ořez větví stromů apod.

**3. Stanoviště pro jeřáb:**

* Stanoviště pro jeřáb o hmotnosti minimálně 28 t musí mít rozměry 7x7 m. Toto stanoviště musí být zhotoveno štěrkovou navážkou (větší frakce) na geotextilii se zhutněním nebo položením betonových panelů či ocelových plátů.

**4. Překonání obrubníků a nedostatečně únosných ploch:**

* V místech, kde bude technika přejíždět přes obrubníky nebo již hotové dlážděné plochy   
  s nedostatečnou únosností, musí odběratel opět zajistit štěrkovou navážku na geotextilii   
  se zhutněním, nebo betonové panely či ocelové pláty. Dodavatel nenese odpovědnost   
  za případné poškození těchto ploch.

**5. Překládka domku:**

* Pokud není možné přivézt 18 m dlouhý kamion až ke stavbě, existují dvě možnosti překládky:
  + **Varianta první:** Domek se přeloží na menší auta s ložnou plochou minimálně 7,5 m, která dopraví stavební prvky na místo montáže. V tomto případě je nutné zajistit   
    v blízkosti stavby místo pro kamion, jeřáb překládky a menší auto. Druhý jeřáb pak vyloží díly na místě určení.
  + **Varianta druhá:** Použití dvou jeřábů, které si stavební prvky předají mezi sebou.   
    Zde je nutné zajistit dvě místa pro jeřáb.

**6. Elektrické vedení:**

* Pokud se v prostoru manipulace jeřábu a nákladních vozidel nachází elektrické vedení,   
  je nutné zajistit jeho včasné izolování. V bezprostřední blízkosti vedení vysokého napětí není možné manipulovat jeřábem.

**7. Zábor pozemků:**

* Pokud bude technika stát na obecních nebo cizích pozemcích, je nutné řešit zábor těchto pozemků. V případě, že technika bude stát na místních komunikacích, je nutné řešit zábor těchto prostor a zajistit dopravní situaci na příslušném úřadě včetně dopravního značení.

![Obsah obrázku obloha, venku, strom, Stavební stroje

Popis byl vytvořen automaticky]()Obsah obrázku venku, plot, území, strom

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, tráva, rostlina, území

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku venku, území, Odpadkový kontejner, strom

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku venku, území, Kompozitní materiál, tráva

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku venku, území, strom, obloha

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku venku, území, obloha, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky